**Ausschreibungstexte: Sturzelemente**

**ROBERO ST**

Selbsttragendes Schalungselement aus BEROpor-Leichtbeton zur Aufnahme eines Vorbau Rollladen- oder Jalousiekastens aus Aluminium, Dämmung und thermische Trennung aus BERO-Porozell 031, sichere Fensterbefestigung an der inneren Leichtbetonschürze, variable Schachtabmessungen, den Anforderungen nach EnEV 2016 sowie der DIN 4108 Beiblatt 2:2006-03 entsprechend

Elementbreiten: 30,0 cm, 36,5 cm

Elementhöhen: 30,0 cm, 36,5 cm

Standardauflager: 8,00 cm beidseitig